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前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规定制定，本标准适用于贵州飞龙雨实业集团有限公司（地址：贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村）、贵州飞龙雨绿色实业有限公司（地址：贵州省兴义市顶效镇开发西路1号）、贵州省毕节市飞龙雨实业有限公司（地址：贵州省毕节市金海湖新区小坝镇官坝村）、贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司（地址：凯里经济开发区摆仰村）“饮用富锶天然泉水”产品的生产、检验、贸易和仲裁。
本标准由贵州飞龙雨实业集团有限公司提出并批准。

本标准由贵州飞龙雨实业集团有限公司、贵州飞龙雨绿色实业有限公司、贵州省毕节市飞龙雨实业有限公司、贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司负责起草。

本标准起草人：孙宗奇、陇艺淘、李翔宇、韦春巧、田茂明、李光伦。

饮用富锶天然泉水

1　 范围

本标准规定了饮用富锶天然泉水的术语和定义、要求（含检验方法） 、检验规则、标签、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于第3条所定义产品的生产、贸易和监督检验。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则
GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数
GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定 
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
GB 17323 瓶装饮用纯净水 
GB 19298 食品安全国家标准 包装饮用水
GB 19304 食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 定量包装商品计量监督管理办法

3　 术语和定义

GB 19298确立的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。

饮用富锶天然泉水

以未经公共供水系统，含有一定量矿物质和微量元素从地下深处自然涌出或经钻井采集，无染污、流量及组分相对稳定自然来源的水为水源，且水质这pH在6.5～8.0之间，锶含量在0.2mg/L～10.0mg/L，经过滤，灭菌等工艺处理制成，不添加任何食品添加剂和其他物质，不改变水的基本物理化学特性，密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器，可直接饮用的水。

4　 要求 

4.1　 水源要求

水源水从地下深处自然涌出或经钻井采集。水源的卫生防护和水源水水质监测按照GB 19304执行,水质监测项目应符合本标准4.3和4.4的规定。原料水质符合GB 5749的规定。

4.2　 感官要求
应符合表1的规定。

表1 感官要求

	项  目
	要  求
	检验方法

	色度/度
	≤10，并不得呈现其他异色
	GB/T 5750

	浑浊度/NTU
	≤1
	

	滋味、气味
	无异味、无异嗅
	

	状态
	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物
	


4.3　 理化指标

4.3.1　 界限指标
应有一项（或一项以上）指标符合表2的规定。

表2 界限指标

	项  目
	指  标
	检验方法

	锂/（mg/L）                   
	≥0.10
	GB 8538

	锶/（mg/L）   
	0.2～10.0
	

	锌/（mg/L）                      
	≥0.10
	

	碘化物/（mg/L）                  
	≥0.10
	

	偏硅酸/（mg/L）                  
	≥7.0
	

	硒/（mg/L）                    
	0.005～0.01
	

	溶解性总固体/（mg/L）
	50～1000
	

	电导率[（25±1）℃]/（µS/cm）     
	≥50
	GB 17323 附录A


4.3.2 限量指标

应符合表3的规定。

表3 限量指标

	项  目
	指  标
	检验方法

	pH值
	6.5～8.5
	GB/T 5750

	余氯/（mg/L） 
	≤0.04
	

	四氯化碳/（mg/L） 
	 ≤0.002
	

	三氯甲烷/（mg/L）  
	≤0.02
	

	耗氧量（以O2计）/（mg/L） 
	≤2.0
	

	溴酸盐/（mg/L） 
	≤0.01
	

	阴离子合成洗涤剂/（mg/L） 
	≤0.3
	

	总a放射性/（Bq/L） 
	≤0.5
	

	总β放射性/（Bq/L） 
	≤1
	

	铅（以Pb计）/（mg/L） 
	≤0.01
	GB 5009.12

	镉（以Cd计）/（mg/L） 
	≤0.003
	GB 5009.15

	总砷（以As计）/（mg/L） 
	≤0.01
	GB 5009.11

	亚硝酸盐（以NO2-计）/（mg/L） 
	≤0.005
	GB 8538


4.4  微生物指标

应符合表4的规定。

表4 微生物指标
	项目
	采样方案a及限量
	检验方法

	
	n
	c
	m
	

	大肠菌群/（CFU/mL）
	5
	0
	0
	GB 4789.3 平板计数法

	铜绿假单胞菌/（CFU/250mL）
	5
	0
	0
	GB 8538

	a 样品的采样及处理按GB 4789.1执行。


4.5  净含量

应符合原国家质量监督检验检疫总局令【2005年】第75号的规定。检验按JJF 1070 的规定执行。4.6  生产加工过程的卫生要求
应符合GB 19304的规定。

5　 检验规则

5.1　 水源检验

每年应对水源水质进行检验，监控界限指标及水质主要组分的变化。

5.2　 组批

同一班次、同一灌装生产线、同一规格的产品为一组批。

5.3　 抽样

每批产品中随机抽取最小包装单元,抽样数量应满足检验要求。

5.4　 出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验包括感官要求、pH值、电导率、大肠菌群、净含量。检验合格后的产品方可出厂。

5.5　 型式检验

每半年进行一次，型式检验项目为本标准技术要求中4.2～4.5的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）更改主要原料、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；
d）国家市场监督管理机构提出要求时。

5.6　 判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品。否则，可对该批次留样产品进行不符合项的检验，判定结果以
复检结果为准。微生物指标不合格不得复检。
6　 标签、标志、包装、运输和贮存
6.1　 标签、标志

产品标签除符合GB 7718的规定外，应标明（不限于）pH值、锶含量和电导率等水质特征指标及水源地名称。
6.2　 包装

直接接触产品的包装材料应符合相关法律、法规及食品安全国家标准的规定。产品封装应严密、捆扎牢固，外观整洁美观。产品的包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
6.3　 运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染，运输时应防止日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有异味、或影响产品质量的物品混装运输。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

6.4　 贮存
6.4.1　 产品应贮存在阴凉、卫生、干燥的室内；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源，并有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施；不得与有毒、有害、易污染的物品混贮。

6.4.2　 在0℃以下运输、贮存时，应有防冻措施。
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